Załącznik nr 5 do Umowy CeZ/…/2025

Załącznik nr 1 do Miesięcznego Protokołu Odbioru Umowy nr CeZ/…/2025

[WZÓR]

RAPORT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA | Spełnia  [TAK/NIE/  WARUNKOWO] | UWAGI  Dla okresu  Od … do … |
| 1. RAPORT DOT. OCHRONY PRZED ATAKAMI DDOS. | | | |
| 1 | Data i godzina wystąpienia ataków |  |  |
| 2 | Czas trwania ataków |  |  |
| 3 | Typ i natura ataków |  |  |
| 4 | Rozmiar ataków (w przypadku ataków wolumetrycznych) oraz procentu ataków w całości ruchu miesięcznego |  |  |
| 5 | Wdrożone metody eliminacji ataku |  |  |
| 1. RAPORT DOT. DOSTĘPNOŚCI USŁUG. | | | |
| 1 | Poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,5% w ciągu miesiąca. |  |  |
| 2 | Poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,5% w ciągu roku. |  |  |
| 3 | Wymagany gwarantowany czas reakcji na awarię Usługi Internet maksymalnie 1 godzina od stwierdzenia awarii (24/7/365). Wymagany gwarantowany czas na usunięcie awarii maksymalnie 4 godziny od stwierdzenia awarii (24/7/365). |  |  |
| 4 | Łącze nie może mieć limitów transferu danych |  |  |
| 5 | Obsługa ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy dynamicznego protokołu routingu BGP (Border Gateway Protocol) w wersji 4.  Obsługę adresów IPv4 PI (Provider Independent) 109.197.164.0/24 oraz numeru AS 199105 przypisanych w RIPE do Zamawiającego.  Zapewnienie 64 adresy publiczne IPv4 wydzielone ze swojej puli (adresy typu PA).  Sesja BGP umożliwiająca automatyczne przełączenie w tryb aktywny w przypadku awarii zapasowego łącza radiowego  w Serwerowni obsługiwanego przez odrębnego Operatora Telekomunikacyjnego. |  |  |
| 6 | Zapewnienie oraz utrzymanie serwera secondary DNS dla domen:   * + cez.gov.pl   + csioz.gov.pl   + mz.gov.pl   + smwk.gov.pl   + ezdrowie.gov.pl   + zdrowie.gov.pl   + e-recepta.gov.pl   + ikp.gov.pl   + pacjent.gov.pl   + inwestycjewzdrowie.gov.pl   + opiekacalodobowa.gov.pl   + gabinet.gov.pl   + zoz.org.pl   + akademiacez.gov.pl   + planujedlugiezycie.pl * chorobyrzadkie.gov.pl |  |  |
| … | …. |  |  |