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Poniżej przytaczamy pytania oraz odpowiedzi na nie 

Pytanie 1
Dotyczy: Część II – sprzęt serwerowy, pkt 8.9
Zamawiający wymaga: „zainstalowane 6 dysków min. 32 TB NVMe obsługiwanych przez sprzętowy kontroler RAID 6 z min 8 GB pamięci cache".
Prosimy o wyjaśnienie:
1. Czy wskazana liczba 6 dysków jest wartością minimalną? - Należy traktować jako wartość minimalna
1. Czy pojemność „min. 32 TB" odnosi się do łącznej pojemności surowej (RAW) wszystkich dysków? - Tak, to minimalna łączna pojemność wszystkich dysków.

Pytanie 2
Dotyczy: Część II – sprzęt serwerowy, pkt 8.4
Zamawiający wymaga, aby serwer był „przystosowany do pracy w temperaturach min. od -5 °C do 50 °C".
Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku serwerów przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych (serwery klasy edge, o rozszerzonym zakresie temperatur pracy, spełniające wymagania normy MIL-STD-810H), w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji praca w pełnym zakresie od -5 °C do 50 °C nie jest wspierana przez wiodących producentów serwerów. Ponadto uruchomienie „na zimno" (cold start) w temperaturach ujemnych nie jest wspierane. Producenci dopuszczają start systemu od temperatury min. 5 °C, przy czym po uruchomieniu serwer może pracować w niższych temperaturach.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymagania na zakres temperatur pracy od -5 °C do 45 °C, z zastrzeżeniem, że wykonanie zimnego uruchomienia serwera wymaga temperatury min. 5 °C. – 
Zgoda na proponowaną zmianę tj. dodanie zastrzeżenia o minimalnej temperaturze rozruchu min 5 stC, posiadamy ogrzewanie postojowe na pojeździe.

Pytanie 3
Dotyczy: Część II – sprzęt serwerowy, pkt 8.12
Zamawiający wymaga: „karta sieciowa min 2 x 1 GbE oraz min 2 x 10 GbE z modułem optycznym SFP+ BiDi oraz dodatkowo 2 moduły SFP+ RJ45 – umożliwiające zamianę na moduł miedziany".
Prosimy o wyjaśnienie:
 
1. Czy zamiast dodatkowych modułów SFP+ RJ-45 Zamawiający dopuści jako równoważne wyposażenie serwera w dodatkową kartę sieciową z dwoma portami 10 GbE RJ-45 (10GBASE-T)?
Moduły SFP+ 10GBASE-T z uwagi na pobór mocy i emisję cieplną, nie są walidowane do kart serwerowych w serwerach o rozszerzonym zakresie temperatur pracy.
Uważam że możemy się zgodzić na takie rozwiązanie. Wkładki SFP ethernetowe faktycznie mogą nawet 70st osiągać.
 
2. Czy Zamawiający dopuści moduły optyczne SFP+ SR zamiast modułów BiDi?
Zwracamy uwagę, że wiodący producenci sprzętu serwerowego nie oferują modułów optycznych BiDi dla kart sieciowych serwerowych. Są one rozwiązaniem stosowanym w połączeniach między przełącznikami.
Standardem dla połączeń serwer–przełącznik na krótkich odległościach są moduły SFP+ SR.
Dodatkowo pragniemy wskazać, że w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia w przełącznikach Zamawiający wyspecyfikował wkładki optyczne w standardzie SR, natomiast nie przewidział modułów 10 GbE BiDi.
Zgoda na zmianę na SFP+ SR.
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